ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЕГИБА.
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Штамп изготовителя                           Дата изготовления:
Штамп продавца                                 Дата продажи: 
Рекламации предъявлять по адресу: 

249711, Калужская   обл.,  Козельский р-н,  г. Сосенский, ул. Горького д.2, 
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ПАСПОРТ
Многофункциональный

 ручной гидравлический

профилегиб АПВ-8-универсал
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                АПВ 8-у (ручной прижим)                АПВ 8-у-н (ножной прижим)
Перечень труб и профилей для работы с профилегибом
	Вид профиля
	Макс. сечение профиля,мм
	Минимальный
диаметр, мм
	Оснастка

	оснастка в комплекте
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	60 х 10
	150
	базовая
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	20х20
	150
	базовая
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	15х15    20х20

40х20    40х25

60х40х4
	300
	базовая

	дополнительная оснастка
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	15х15     25х25

30х30     50х25

50х30х4
	300
	доп.набор
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	40х40
	300
	доп.набор
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	Ø 32 x 3.5
	150
	наборы круглых труб
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	Ø 20
	300
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	40х4
	500
	набор для полосы


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

	1
	Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс
	5 

	2
	Наибольший ход прижимных валов, мм
	150

	3
	Габаритные размеры, мм
	1000х500х280

	4
	Масса базовой  комплектации, кг
	36


БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

	1
	Силовая рама в корпусе, шт.
	1

	2
	Домкрат гидравлический, шт.
	1

	3
	Вальцы для труб профильного сечения (базовый набор)
	3

	4
	Силовое колесо, шт.
	1

	5
	Подшипники, шт
	6

	6
	Возвратные пружины, шт.
	2

	7
	Руководство по эксплуатации
	1


ВНИМАНИЕ.

Профилегиб АПВ 8-у разработан с целью универсального применения. Станок можно переоборудовать в трубогиб. Полный перечень возможностей и применяемой оснастки смотрите на сайте нашей компании https://youmet.ru
ПРИМЕНЕНИЕ.
       Профилегиб предназначен для  холодной радиусной и шаблонной  гибки профильных и водо-газопроводных  труб, а также проката круглого и квадратного сечения.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТРУБОГИБА.
Перед началом работы станок необходимо жестко закрепить.

Для прижима трубы (профиля) в станке используется гидравлический домкрат, который толкает вверх силовую гребенчатую раму с боковыми вальцами. Устанавливаете  на силовую раму станка  вальцы соответвующие виду и размерам обрабатываемой трубы(профиля). 
С помощью ручки домкрата выполняйте прижим её между вальцами. Постепенно работая домкратом, прокатываете трубу силовым колесом до получения необходимого радиуса гиба. С помощью спускника домкрата освобождаете  и извлекаете трубу из станка. Под воздействием пружин рама становится в исходное положение.
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На силовой раме выполнен ряд проточек, что позволяет устанавливать боковые вальцы в различные положения. Это позволяет, например, облегчить работу с мощными трубами, такими как 60х40 или ф50. 
При увеличении размеров изгибаемых труб прижимные вальцы необходимо устанавливать дальше друг от друга для облегчения работы силового колеса. В работе с трубами маленького сечения вальцы можно сближать.
Вальцы круглых труб


�


Вальцы для полосы
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ФУНКЦИЯ ТРУБОГИБА
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ФУНКЦИЯ ТРУБОГИБА. 


ГИБКА ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 


НА 90 ГРАДУСОВ


�





ГАРАНТИЯ.


Предприятие гарантирует исправность профилегиба в течение двенадцати месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.


Претензии  принимаются  только  при наличии настоящего паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации, продавшей трубогиб.


Повреждения, вызванные естественным износом, перегрузкой или неправильной эксплуатацией  профилегиба не распространяются на настоящую гарантию.
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