
РУЧНОЙ ЛИСТОГИБ DECKER X6 (2250,2750,3250)
Руководство по эксплуатации.


1.Назначение и общие требования.

Листогиб предназначен для гибки листового металла, прост в эксплуатации, функционален и надежен  в работе. Листогиб поставляется в собранном виде, со снятым компенсаторами массы гибочной балки. Перед началом работ смонтируйте компенсаторы и  установите станок  горизонтально. Без соблюдения этих условий производитель не гарантирует качество изделий! 

2.Технические характеристики.

	Модель Decker серии X6
	2250
	2750
	3250

	Рабочая длина (гибка) (мм)
	2190
	2690
	3190

	Рабочая длина (резка) (мм)
	2070
	2570
	3070

	Толщина резки (оцинкованная сталь σв≤400 МПа) (мм)
	0,8
	0,8
	0,8

	Габариты, ДхШхВ (мм)
	2650х650х970
	3150х650х970
	3650х650х970

	Масса (кг)
	300
	300
	300

	Угол гиба (град)
	160
	160
	160

	Ширина гибочной балки (мм)
	15
	15
	15

	Высота подъема балки (мм)
	65
	65
	65

	Толщина гиба (мм)
	
	

	Оцинкованная сталь σв≤400 МПа (мм)
	1.2
	1.2
	1

	Нержавеющая сталь σв≤ 600МПа (мм)
	0,6
	0,6
	0,6

	Алюминий σв ≤ 250МПа (мм)
	1,8
	1,8
	1,6

	Медь σв≤300 Мпа (мм)
	1,5
	1,5
	1,3


3.Устройство

Листогиб имеет жесткую, стальную, сварную конструкцию. Рассчитан на работу в стационарных условиях цеха, крепления к фундаменту не требует, но должен быть установлен на прочное, ровное основание.

4.Сборка и установка

           Аккуратно снять обрешетку и освободить листогиб от упаковочных материалов. «Тело» станка поставляется в собранном и настроенном состоянии. Для такелажных работ применяйте только текстильные стропы, во избежании повреждения изделия.  В первую очередь смонтируйте левую и правую опоры, установите станок и только после этого монтируйте оставшееся оборудование станка. Извлечь и распаковать  детали и узлы. Установить  компенсаторы гибочной балки,  для чего поднять прижимную балку  в верхнее положение, а затем гибочную балку в верхнее положение и присоединить компенсаторы [image: image2.jpg]


прилагающимся крепежом. Закрепите угломер и рычаг прижимной балки с правой стороны листогиба прилагающимся крепежом. Установите балки заднего стола поддержки в предназначенные для этого места. Установите ограничитель угла гиба. Для этого прикрутите ограничитель двумя винтами к основной и гибочной балке.
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5.Наладка

Перед началом работы отрегулируйте листогиб, учитывая толщину обрабатываемого листа. Для этого нужно ослабить контргайку.

Вырезать полоску шириной 1-2 см из листа, который Вы будете гнуть на данном станке. Установить полоску с того края балки, который регулируете, и зажать ее. Поворачивая регулировочную гайку, 

найдите положение, в котором полоска металла будет перемещаться с усилием. После чего, удерживая ключом регулировочную гайку, затяните контргайку. Регулировку необходимо производить с обеих сторон прижимной балки.
Наладка осуществляется только после установки машины на ровное основание и сводится к настройке усилия зажима заготовки.

Внимание!  Чрезмерное усилие закрытия может привести к выходу из строя узлов  прижимной балки.

6. Эксплуатация
Процесс сгиба происходит в следующей последовательности:

· поднять  прижимную балку рычагом в максимальное верхнее положение,

вложить лист между прижимной балкой и рабочим столом,  прижать лист посредством рычага 

· согнуть лист при помощи гибочной балки под углом, определяя его при помощи угломера (поскольку любой материал обладает свойственной только ему упругостью,  угол перегиба определяется опытным путем)

· поднять  прижимную балку при помощи рычага и извлечь обработанный лист.

7. Обслуживание

Ежедневное обслуживание станка сводится к  тщательной очистке рабочей зоны. Прижимную балку оставляйте в поднятом положении, это продлит срок службы газовых пружин. Время от времени рекомендуется протирать  элементы без защитного покрытия промасленной ветошью. 
8. Настройка роликового ножа
· Нож поставляется предварительно настроенным, перекрытие режущих роликов составляет  около 0,6-0,7мм. Если этот размер требует другой установки, надо это сделать при помощи эксцентриков ступиц режущих роликов. Перекрытие должно быть равно толщине разрезаемого листа.

· Настройка каретки роликового ножа  должна быть выполнена таким образом, чтобы плоскость режущих роликов была параллельна гибочной балке. Эту установку можно произвести регулировочными винтами опорных роликов. В случае,  если нож во время резки отклоняются наружу и нижний опорный ролик отрывается от балки, по которой катится, необходимо чуть уменьшить ширину каретки с левой стороны, регулировкой верхних, опорных роликов. 

· Зона резки ножа должна находиться точно на линии зажатого в станок листа. Установка необходимой высоты осуществляется при помощи регулировки высоты установки нижнего опорного ролика.

· При резке мягкого материала, относительно загрязненного, (например алюминия и меди), лезвия ножа необходимо обработать керосином или масляной эмульсией. Это предотвращает прилипание частиц металла к лезвиям ножа и их повреждение.

· В процессе разрезания роликовым ножом, в обрабатываемом материале появляются пластические деформации отрезаемой кромки и неизбежные напряжения, что может приводить к незначительной ее волнистости.

ДОГИБАТЬ (ДОВАЛЬЦОВЫВАТЬ) ДО 180 ° НЕЛЬЗЯ!!!! В ЭТОМ СЛУЧАЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ОБОРУДОВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!!!


